|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU** | |
|  | |
| Projekt pn : Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego. | |
|  | |
| Lokalizacja: | |
| **Rejon ul. Zacisze i ul. Kościuszki**  **miejscowość Zarzecze, gmina Wolbrom** | |
|  | |
| Organizacja nr 2 | |
| Projekt opracowali: Podpis: | |
| mgr inż. Szczepan Maślanka |  |
|  |  |
| do nagłówka  **e-mail: mm\_08@interia.pl** | |
| KRAKÓW, 2022 | |

**OPIS TECHNICZNY**

**DO PROJEKTU TECHNICZNEGO STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU**

**SPIS TREŚCI:**

[1. PODSTAWA OPRACOWANIA – MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 3](#_Toc381094868)

[2. ZAKRES OPRACOWANIA 3](#_Toc381094869)

[3. CHARAKTERYSTYKA DRÓG 3](#_Toc381094870)

[3.1. Charakterystyka DRÓG GMINNYCH 4](#_Toc381094872)

[4. STAN ISTNIEJĄCY; PARAMETRY GEOMETRYCZNE DRÓG 4](#_Toc381094873)

[5. PRZYJĘTE PARAMETRY TECHNICZNE I ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4](#_Toc381094874)

[6. STAN PROJEKTOWANY 5](#_Toc381094875)

[7. ZASADY ROZMIESZCZANIA ZNAKÓW DROGOWYCH 5](#_Toc381094876)

[8. TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 7](#_Toc381094877)

**SPIS RYSUNKÓW:**

**RYSUNEK 1: RYSUNEK POGLĄDOWY - PRZEBIEG SZLAKU, PLAN ORIENTACYJNY**

1. PODSTAWA OPRACOWANIA – MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

* Inwentaryzacja istniejącego w terenie oznakowania,
* Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn. zm.),
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20032202181) tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311.
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 2066).
* Mapy syt.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje uzupełnienie oznakowania drogowego w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr **1117 K** tj. ulicy Zacisze oraz drogi gminnej **120688 K** - ul. Kościuszki , a także ulicy Dworcowej będącej drogą gminną **120688 K** i ul. Jurajskiej będącej drogą gminną nr **120680 K** Skrzyżowanie zlokalizowane jest w miejscowości Zarzecze. Działanie związane jest z utworzeniem pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego.

3. CHARAKTERYSTYKA DRÓG

3.1 Charakterystyka dróg

**Droga gminna** nr **120688 K** – ul. Kościuszkijest to droga o niskiej intensywności ruchu samochodowego, o znikomym udziale ruchu ciężkiego. Jest to droga łącząca DW 783 z lokalnymi zabudowaniami i ul. Szkolną. Prócz funkcji dojazdowej do posesji, pełni także funkcje drogi łączącej DW 783 oraz miejscowość Dłużec. Ul. Kościuszki jest ulicą dojazdową do posesji, o minimalnym natężeniu ruchu. Analizowany fragment drogi obejmuje okolice skrzyżowania ulic Kościuszki, Zacisze, Jurajskiej, Dworcowej. Na wszystkich drogach dominuje ruch lokalny. Dominacja pojazdów osobowych.

**Droga powiatowa** 1117 K ul. **Zacisze** jest to droga o funkcji dojazdowej do posesji, niskiej intensywności ruchu samochodowego o znikomym udziale ruchu ciężkiego pełniącą prócz funkcji dojazdowych także funkcję łącznika pomiędzy miejscowością Chrząstowice, a DW 783.

**Droga gminna** nr **120688 K** – ul. Dworcowajest to droga o niskiej intensywności ruchu samochodowego, o niewielkim udziale ruchu ciężkiego. Jest to droga łącząca DW 783 z lokalnymi zabudowaniami i ul. Szkolną. Prócz funkcji dojazdowej do posesji, pełni także funkcje drogi łączącej DW 783 oraz miejscowość Dłużec.

**Droga gminna** nr **120680 K** ul. **Jurajska** jest to droga o funkcji dojazdowej do posesji, niskiej intensywności ruchu samochodowego o znikomym udziale ruchu ciężkiego. Pełniącą wyłącznie funkcję dojazdową.

3.2. Charakterystyka dróg krzyżujących się

**Droga gminna** nr **120688 K** – ulica Kościuszki Łączy ze sobą DW 783 i miejscowości leżące na północ. Z kolei ul. Zacisze jest ulicą łączącą miejscowość Kolbark z DW 783. Projekt obejmuje Skrzyżowanie tych czterech ulic. Szlak komunikacyjny ma charakter lokalny, który jest powiązany z dojazdem do pracy oraz dojazdem do drogi głównej.

4. STAN ISTNIEJĄCY; PARAMETRY GEOMETRYCZNE DRÓG

Droga gminna nr 120688 K ul. Kościuszki

Droga na analizowanym odcinku posiada przekrój jedno jezdniowy. Szerokość jezdni 5m. Jezdnia posiada na analizowanym fragmencie pobocze trawiaste o zmiennej szerokości po obu stronach jezdni. Po obu stronach ulokowane są także rowy przydrożne.

Droga powiatowa nr 1117 K ul. Zacisze

W przypadku drogi nr 1117 K po drugiej stronie skrzyżowania czyli ul. Zacisze Droga na analizowanym odcinku posiada przekrój jedno jezdniowy. Szerokość jezdni 5 m. Pobocze jest obustronne o zmiennych wymiarach. Po obu stronach drogi występują rowy przydrożne. Pobocze trawiaste o zmiennej szerokości. Przy drodze zlokalizowane są gdzieniegdzie wjazdy betonowe na posesje.

5. PRZYJĘTE PARAMETRY TECHNICZNE I ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

W niniejszym projekcie organizacji ruchu założono instalację znaku B 33/30 w sąsiedztwie omawianego skrzyżowania na ul. Zacisze w kierunku zachodnim oraz instalację znaku B 33/30 w początkowym odcinku ul. Kościuszki w kierunku północnym. Prócz tego z powodu obowiązywania na całej długości ulicy zacisze ograniczenia prędkości do 30 km/h zakłada się likwidację znaków B 33/30 i B 34 w dalszym ciągu ul. zacisze w rejonie progu zwalniającego. Dodatkowo przy ul. Zacisze oraz ul. Kościuszki zakłada się instalację znaków trasy rowerowej R-4b Pod oznakowaniem istniejącym znakiem T-6a4 przy ul. Kościuszki oraz oznakowanie R-4b pod istniejącym znakiem A-7 przy ul. Zacisze. Pozostałe znaki drogowe pozostają bez zmian.

6. STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z powyższymi założeniami utrzymuje się że za wyjątkiem znaków przeznaczonych do zmiany dotychczasowe znaki drogowe występujące w obrębie analizowanego obszaru pozostają bez zmian.

7. ZASADY ROZMIESZCZANIA ZNAKÓW DROGOWYCH

Oznakowanie należy wykonać w sposób wskazany w opracowaniu (w miejscach wskazanych w załączniku graficznym), przy czym lokalizacja znaków winna spełniać wymagania przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. w szczególności:

* znaki nie mogą zasłaniać innych znaków drogowych i informatorów,
* znaki nie mogą zasłaniać widoczności na drodze i skrzyżowaniu,
* należy zachować odległość pomiędzy znakami oraz pomiędzy znakami a jezdnią (ewentualnie innymi elementami drogi) przewidziane w wyżej wymienionym rozporządzeniu,
* wysokość umieszczenia znaku powinna być dostosowana do rodzaju drogi oraz konkretnego miejsca na drodze,
* lica znaków wykonać z folii o typie odblaskowości zgodnej z wymaganiami minimalnymi zawartymi w wyżej wymienionym rozporządzeniu,
* kolorystyka znaków powinna odpowiadać przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
* kolorystyka i forma zastosowanego na znakach R-4 i r-4b powinna odpowiadać następującym parametrom: Znak R-4 B powinien posiadać rozmiary H=200 L = 300




Znak R-4B mający się znaleźć przy ul. Kościuszki



Znak R-4B mający się znaleźć przy ul. Zacisze

Plan rozmieszczenia znaków Organizacji Ruchu



8. TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu przewiduje się do czerwca 2022